
**NxWitness / Sefica ProBox**

**Назначение модуля:** данный модуль предназначен для интеграции с NxWitness (Sefica ProBox).

Для включения модуля откройте меню «Настройка»: «Сервис» → «Настройка» → «NxWitness» или воспользуйтесь горячей клавишей F8 для вызова меню настройка и перейдите к разделу «NxWitness». В разделе настроек модуля NxWitness установите флажок в графе «Включить».

*Внимание! Все действия будут сохранены только после нажатия на кнопки «Применить» или «ОК».* 

**Настройка**

Для настройки соединения необходимо указать:

Адрес: путь к серверу NxWitness.


Порт: порт вашего сервера NxWitness и таймаут переподключения.


Логин и пароль: введите имя пользователя и пароль, используемые для подключения к серверу.




Нажмите кнопку «Применить» для сохранения настроек.

Для проверки правильности введенных настроек нажмите кнопку «Тест» – в программу Nx Witness Client будет отправлен тестовый номер.






В журнале событий тест отображается следующим образом:



Отправленные в Nx Witness результаты распознавания в журнале событий отображаются как произвольное событие. По умолчанию для него включены отображение оповещений и запись о нем в журнал событий.



Для получения дополнительной информации о результатах распознавания может потребоваться настройка следующих правил событий:


**Показать текст поверх видео**

Нажмите кнопку «Добавить»:


Событие: «Произвольное событие».

Действие: «Показать текст поверх видео» на выбранных камерах.


Укажите время, которое оповещение будет отображаться поверх видео. По умолчанию время установлено на 5 сек.



Отображение текста поверх видео: номер без списка.



Отображение текста поверх видео: номер и список, в который он занесен в базе Автомаршала.




**Отправить email**

Нажмите кнопку «Добавить»:

Событие: «Произвольное событие» произошло.


Действие: «Отправить email» выбранным пользователям.

Настройки почты – настройте или проверьте ранее введенные настройки исходящей почты.



Если все настройки введены верно, то при поступлении в Nx Witness результатов распознавания на почту будут отправляться письма следующего вида:

В заголовке письма указывается распознанный номер ТС. В теле письма указывается сервер в Nx Witness, информация о системе (заполняется в настройках почты в клиенте Nx Witness), видеоканал, на котором произошло событие распознавания, номер ТС, дата и время распознавания.




**Добавить в закладки**

Нажмите кнопку «Добавить»:

Событие: Произвольное событие произошло.

Действие: Закладка на выбранных видеоканалах.

Длительность: укажите время записи в секундах.



Для перехода к журналу закладок воспользуйтесь комбинацией горячих клавиш **Ctrl + B**.

В журнале закладок отображается номер ТС, камера, с которой произведена запись, время и длительность видеозакладки.

